Введение
Задача аутентификации владельца интеллектуальной карточки распадается на две задачи: аутентификация интеллектуальной карточки для устройства считывания, и наоборот, устройства считывания для интеллектуальной карточки, а также аутентификация (идентификация) владельца для самой карточки. Первая задача (взаимной аутентификации) может быть решена в принципе с помощью любой из схем аутентификации, описанных в двух предыдущих разделах. Следует, однако, иметь в виду, что интеллектуальная карточка обладает ограниченными вычислительными возможностями и вопросы алгоритмической эффективности здесь имеют первостепенное значение. Кроме того, взаимная аутентификация может быть выполнена с помощью симметричной криптосистемы.